################################################
# Beschreibung Logikbaustein
################################################
# Alwin Kroner
# Version 1.100
# 24.04.2005
# RTR (Raumtemperaturregler)
# ID 19213
################################################
Trotz sogfältiger Prüfung können Fehler nicht ausgeschlossen werden. 
Prüfen Sie daher den Baustein, denn wir können keinerlei Haftung für ein Fehlverhalten übernehmen.

Kurzbeschreibung

     Anwendungsmöglichkeiten:
          Zwei Raumtemperatursensoren sollen für eine Raumtemperaturregelung verwendet werden - die eingesetzten 
          EIB-Regler besitzen jedoch keinen Eingang für eine Zweite Temperatur.
          Werden die Eingänge Sollwert und Istwert vertauscht, arbeitet der Baustein als Kühlregler.

     Beschreibung:
     - Der Baustein realisiert die Funktionalität eines Raumtemperaturreglers (PI-Verhalten) wie beim EIB üblich.
     - Eingänge:
          Sollwert: Sollwertvorgabe  (Solltemperatur Heizen, oder Isttemperatur Kühlung)
          Istwert: Istwert der Raumtemperatur, oder Mittelwert zweier (oder mehrerer) Temperaturen.
          Proportionalbereich: wie bei (EIB-Reglern 100/K bzw. 1000/K)
          Nachstellzeit: In Minuten
          Taktzeit: In Minuten
          Regler EIN: Ein- und Ausschalten des Reglers
     - Ausgänge:
          Stellgröße[0..100]: Ausgabebereich von 0 bis 100 z.B. für eine %-Anzeige.
          Stellgröße[0..255]: Ausgabebereich von 0 bis 255 zur Ansteuerung des Venils.
          Fehler: Wird gesetzt wenn die Eingänge Proportionalbereich = 0, oder Nachstellzeit = 0, oder Taktzeit = 0 ist.

     - Info:
          Der Baustein hat keine WIND UP Eigenschaften.

     - Beispiel:
          Bsp.: 5K/240min (Eingabewerte: Proportionalbereich = 50, Nachstellzeit = 240) Taktzeit 15 Min.
