#item|Bez1|Bez2|icon|BausteinID|Remanent(0=nein/1=ja)|Anz. Eingänge|Bez.-Eingang N|Anz. Ausgänge|Bez.Ausgang N|Bez. Befehle N
#icon--> 1 - BINAER, 2 - UND, 3 - ODER, 4 - SONSTIGE

# Version 2.000 - geaendert von JD am 07_12_2004
# Version 2.000 - geaendert von JD am 08_10_2004
# Version 1.400 - geaendert von JD am 12_01_2004
# Version 1.300 - geaendert von JD am 24_11_2002
# Version 1.200 - geaendert von OH am 04_02_2002
# Version 1.100 - geaendert von OH am 02_DEC_2001

item|"Binär-Auslöser"|""|1|9001|0|1|"E1"|2|"A1 (E1<>0)"|"A2 (E1=0)"|"HS-Befehle (Eing<>0)"|"HS-Befehle (Eing=0)"

#UND/ODER-Gatter
item|"UND-Gatter"|"UND, 2 Eing"|2|9002|0|2|"E1"|"E2"|4|"A1"|"A2 neg"|"A3 (sbc)"|"A4 neg (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"
item|"UND-Gatter"|"UND, 4 Eing"|2|9003|0|4|"E1"|"E2"|"E3"|"E4"|4|"A1"|"A2 neg"|"A3 (sbc)"|"A4 neg (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"
item|"UND-Gatter"|"UND, 8 Eing"|2|9004|0|8|"E1"|"E2"|"E3"|"E4"|"E5"|"E6"|"E7"|"E8"|4|"A1"|"A2 neg"|"A3 (sbc)"|"A4 neg (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"
item|"ODER-Gatter"|"ODER, 2 Eing"|3|9005|0|2|"E1"|"E2"|4|"A1"|"A2 neg"|"A3 (sbc)"|"A4 neg (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"
item|"ODER-Gatter"|"ODER, 4 Eing"|3|9006|0|4|"E1"|"E2"|"E3"|"E4"|4|"A1"|"A2 neg"|"A3 (sbc)"|"A4 neg (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"
item|"ODER-Gatter"|"ODER, 8 Eing"|3|9007|0|8|"E1"|"E2"|"E3"|"E4"|"E5"|"E6"|"E7"|"E8"|4|"A1"|"A2 neg"|"A3 (sbc)"|"A4 neg (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"
#XOR-Gatter (V2.0)
item|"XODER-Gatter"|"XODER, 2 Eing"|31|9061|0|2|"E1"|"E2"|4|"A1"|"A2 neg"|"A3 (sbc)"|"A4 neg (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"
item|"XODER-Gatter"|"XODER, 4 Eing"|31|9062|0|4|"E1"|"E2"|"E3"|"E4"|4|"A1"|"A2 neg"|"A3 (sbc)"|"A4 neg (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"
item|"XODER-Gatter"|"XODER, 8 Eing"|31|9063|0|8|"E1"|"E2"|"E3"|"E4"|"E5"|"E6"|"E7"|"E8"|4|"A1"|"A2 neg"|"A3 (sbc)"|"A4 neg (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"

#Sperre
item|"Sperre"|""|4|9008|0|2|"E1 (1=offen)"|"E2 Signal"|1|"A1"|"HS-Befehle (A1)"

#Filter
item|"Filter"|"Filter, Ein->Ein / Aus->---"|22|9009|0|1|"E1"|2|"A1"|"A1 neg"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A1 Neg)"
item|"Filter"|"Filter, Ein->--- / Aus->Aus"|22|9010|0|1|"E1"|2|"A1"|"A1 neg"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A1 neg)"
item|"Filter"|"Filter, Ein->Ein / Aus->Aus"|22|9011|0|1|"E1"|2|"A1"|"A1 neg"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A1 neg)"
item|"Filter"|"Filter, Ein->Um / Aus->--- (R)"|22|9012|1|1|"E1"|2|"A1"|"A1 neg"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A1 neg)"
item|"Filter"|"Filter, Ein->--- / Aus->Um (R)"|22|9013|1|1|"E1"|2|"A1"|"A1 neg"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A1 neg)"
item|"Filter"|"Filter, Ein->Um / Aus->Um (R)"|22|9014|1|1|"E1"|2|"A1"|"A1 neg"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A1 Neg)"

#Verzoegerung
item|"Verzögerung"|"Ein/Ausschaltverzögerung"|4|9017|1|3|"E1 EIN (Sek.)"|"E2 AUS (Sek.)"|"E3 Signal"|2|"A1"|"A1 neg"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A1 neg)"
item|"Verzögerung"|"Telegrammverzögerung"|4|9018|0|2|"E1 (Sek.)"|"E2 Signal"|1|"A1"|"HS-Befehle"

#Vergleicher
item|"Vergleicher"|"Gleich"|23|9019|0|2|"E1"|"E2"|4|"A1"|"A2 neg"|"A3 (sbc)"|"A4 neg (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"
item|"Vergleicher"|"Grösser"|24|9020|0|2|"E1"|"E2"|4|"A1"|"A2 neg"|"A3 (sbc)"|"A4 neg (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"
item|"Vergleicher"|"Grösser gleich "|25|9021|0|2|"E1"|"E2"|4|"A1"|"A2 neg"|"A3 (sbc)"|"A4 neg (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"
item|"Vergleicher"|"Kleiner"|26|9022|0|2|"E1"|"E2"|4|"A1"|"A2 neg"|"A3 (sbc)"|"A3 neg (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"
item|"Vergleicher"|"Kleiner gleich"|27|9023|0|2|"E1"|"E2"|4|"A1"|"A2 neg"|"A3 (sbc)"|"A3 neg (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"
item|"Vergleicher"|"Ungleich"|28|9024|0|2|"E1"|"E2"|4|"A1"|"A2 neg"|"A3 (sbc)"|"A4 neg (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"
item|"Vergleicher"|"Bereichsprüfung (kleiner)"|4|9033|0|3|"E1 U. Grenze"|"E2 Vw"|"E3 O. Grenze"|4|"A1"|"A2 neg"|"A3 (sbc)"|"A3 neg (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"
item|"Vergleicher"|"Bereichsprüfung (kleiner gleich)"|4|9034|0|3|"E1 U. Grenze"|"E2 Vw"|"E3 O. Grenze"|4|"A1"|"A2 neg"|"A3 (sbc)"|"A3 neg (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"
#Vergleicher SWITCH / CASE == (V2.0)
item|"Vergleicher"|"Fall-Prüfung (<=) 8 Ausg"|4|9050|0|8|"E1 Wert"|"E2 Vw 1"|"E3 Vw 2"|"E4 Vw 3"|"E5 Vw 4"|"E6 Vw 5"|"E7 Vw 6"|"E8 Vw 7"|8|"A1 (Vw 1)"|"A2 (Vw 2)"|"A3 (Vw 3)"|"A4 (Vw 4)"|"A5 (Vw 5)"|"A6 (Vw 6)"|"A7 (Vw 7)"|"A8 (Sonst-Fall)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"|"HS-Befehle (A5)"|"HS-Befehle (A6)"|"HS-Befehle (A7)"|"HS-Befehle (A8)"
item|"Vergleicher"|"Fall-Prüfung (<=) 1 Ausg"|4|9051|0|8|"E1 Wert"|"E2 Vw 1"|"E3 Vw 2"|"E4 Vw 3"|"E5 Vw 4"|"E6 Vw 5"|"E7 Vw 6"|"E8 Vw 7"|1|"A1"|"HS-Befehle (A1)"

#Math./Statistische Funktionen (V2.0)
item|"Math. Funktionen"|"Addition"|5|9035|0|2|"E1"|"E2"|2|"A1"|"A2 (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Math. Funktionen"|"Subtraktion"|6|9036|0|2|"E1"|"E2"|2|"A1"|"A2 (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Math. Funktionen"|"Multiplikation"|7|9037|0|2|"E1"|"E2"|2|"A1"|"A2 (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Math. Funktionen"|"Division"|8|9038|0|2|"E1"|"E2"|3|"A1"|"A2 (sbc)"|"Fehler"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"
item|"Math. Funktionen"|"Wurzel"|9|9075|0|1|"E1"|2|"A1"|"A2 (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Math. Funktionen"|"x hoch y"|10|9076|0|2|"E1 x"|"E2 y"|2|"A1"|"A2 (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Math. Funktionen"|"Cosinus"|11|9041|0|1|"E1"|2|"A1"|"A2 (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Math. Funktionen"|"Sinus"|12|9042|0|1|"E1"|2|"A1"|"A2 (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Math. Funktionen"|"Exponential-Funktion"|13|9057|0|1|"E1"|2|"A1"|"A2 (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Math. Funktionen"|"Natürlicher Logarithmus"|14|9058|0|1|"E1"|3|"A1"|"A2 (sbc)"|"Fehler"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"
item|"Math. Funktionen"|"Logarithmus (Basis 10)"|15|9078|0|1|"E1"|3|"A1"|"A2 (sbc)"|"Fehler"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"
item|"Math. Funktionen"|"Kurvenfkt. (2 Punkte)"|16|9044|0|5|"E1 x"|"E2 x1"|"E3 y1"|"E4 x2"|"E5 y2"|1|"A1 y"|"HS-Befehle (A1)"
item|"Math. Funktionen"|"Kurvenfkt. (4 Punkte)"|17|9045|0|9|"E1 x"|"E2 x1"|"E3 y1"|"E4 x2"|"E5 y2"|"E6 x3"|"E7 y3"|"E8 x4"|"E9 y4"|1|"A1 y"|"HS-Befehle (A1)"
item|"Math. Funktionen"|"Zufallsgenerator"|18|9049|0|3|"E1 Min.-Wert"|"E2 Max.-Wert"|"E3 Auslöser"|2|"A1 Zufall Ganzzahl"|"A2 Zufall Gleitkomma"|""|""
item|"Math. Funktionen"|"Summenbildung"|19|9064|1|3|"E1 Wert"|"E2 Reset"|"E3 Gw (>0)"|2|"A1 Summe"|"A2 Alarm (Summe>=Gw)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Math. Funktionen"|"Gleitender Durchschnitt (Ereignis)"|20|9065|1|3|"E1 Wert"|"E2 Ereignisse"|"E3 Reset"|2|"A1 Mw"|"A2 Gültig"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Math. Funktionen"|"Gleitender Durchschnitt (Zyklisch)"|21|9067|1|4|"E1 Wert"|"E2 Perioden"|"E3 Reset"|"E4 Dauer (Sek.)"|2|"A1 Mw"|"A2 Gültig"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Math. Funktionen"|"Minimal-Wert (Fortlaufend)"|4|9052|1|2|"E1"|"E2 Reset"|3|"A1"|"A2 (sbc)"|"Gültigkeit"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"
item|"Math. Funktionen"|"Minimal-Wert (Vergleichend)"|4|9053|0|8|"E1 Wert 1"|"E2 Wert 2"|"E3 Wert 3"|"E4 Wert 4"|"E5 Wert 5"|"E6 Wert 6"|"E7 Wert 7"|"E8 Wert 8"|2|"A1"|"A2 (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Math. Funktionen"|"Maximal-Wert (Fortlaufend)"|4|9054|1|2|"E1"|"E2 Reset"|3|"A1"|"A2 (sbc)"|"A3 Gültig"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"
item|"Math. Funktionen"|"Maximal-Wert (Vergleichend)"|4|9055|0|8|"E1 Wert 1"|"E2 Wert 2"|"E3 Wert 3"|"E4 Wert 4"|"E5 Wert 5"|"E6 Wert 6"|"E7 Wert 7"|"E8 Wert 8"|2|"A1"|"A2 (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Math. Funktionen"|"Absolutwert"|4|9082|0|1|"E1"|2|"A1"|"A2 (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"

#Zeit (V2.0)
item|"Zeit-Funktionen"|"Sonnenstand (Zeit)"|1|9043|0|3|"E1 Breitengrad"|"E2 Längengrad"|"E3 Zyklus (Min.)"|2|"A1 Aufgang (sbc)"|"A2 Untergang (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Zeit-Funktionen"|"Datum+Uhrzeit"|1|9039|0|1|"E1 Zyklus (Sek.)"|8|"A1 Tag"|"A2 Monat"|"A3 Jahr"|"A4 Stunde"|"A5 Minute"|"A6 Sekunde"|"A7 WT (0-6)"|"A8 JT (0-366)"|""|""|""|""|""|""|""|""
item|"Zeit-Funktionen"|"Dezimal-Zeit umw. Uhrzeit"|4|9080|0|1|"E1"|3|"A1 Std. (sbc)"|"A2 Min. (sbc)"|"A3 Sek. (sbc)"|""|""|""
item|"Zeit-Funktionen"|"Uhrzeit umw. Dezimal-Zeit"|4|9081|0|3|"E1 Std."|"E2 Min."|"E3 Sek."|1|"A1 (sbc)"|""
item|"Zeit-Funktionen"|"Sonnenaufgang"|1|9084|0|4|"E1 Breitengrad"|"E2 Längengrad"|"E3 Zyklus (Min.)"|"E4 Versatz (Min.)|1|"A1"|"HS-Befehle (A1)"
item|"Zeit-Funktionen"|"Sonnenuntergang"|1|9085|0|4|"E1 Breitengrad"|"E2 Längengrad"|"E3 Zyklus (Min.)"|"E4 Versatz (Min.)|1|"A1"|"HS-Befehle (A1)"

#Auswahlschalter (V2.0)
item|"Auswahlschalter"|"Eingang =>  2 Ausgänge"|4|9069|0|2|"E1 Wert"|"E2 Ausg."|2|"A1"|"A2"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Auswahlschalter"|"Eingang => 16 Ausgänge"|4|9070|0|2|"E1 Wert"|"E2 Ausg."|16|"A1"|"A2"|"A3"|"A4"|"A5"|"A6"|"A7"|"A8"|"A9"|"A10"|"A11"|"A12"|"A13"|"A14"|"A15"|"A16"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"|"HS-Befehle (A5)"|"HS-Befehle (A6)"|"HS-Befehle (A7)"|"HS-Befehle (A8)"|"HS-Befehle (A9)"|"HS-Befehle (A10)"|"HS-Befehle (A11)"|"HS-Befehle (A12)"|"HS-Befehle (A13)"|"HS-Befehle (A14)"|"HS-Befehle (A15)"|"HS-Befehle (A16)"
item|"Auswahlschalter"|"Nummer des Eingangs (2 E)"|4|9071|0|2|"E1"|"E2"|1|"A1"|"HS-Befehle (A1)"
item|"Auswahlschalter"|"Eingangsauswahlschalter zweifach"|4|9088|0|3|"E1 Selektion"|"E2 Signal"|"E3 Signal"|1|"A1"|""

#Regler (V2.0)
item|"Regler"|"Heizen"|4|9079|0|6|"Soll-Wert (in °C)"|"Ist-Wert (in °C)"|"100%-Bereich"|"Faktor (Init==1)"|"Zyklus (Sek.)"|"Sperre (1=gesperrt)"|3|"Stellgröße"|"Stellgröße (sbc)"|"Anzahl d. Zyklen"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)|"HS-Befehle (A3)"
item|"Regler"|"Kühlen"|4|9087|0|6|"Soll-Wert (in °C)"|"Ist-Wert (in °C)"|"100%-Bereich"|"Faktor (Init==1)"|"Zyklus (Sek.)"|"Sperre (1=gesperrt)"|3|"Stellgröße"|"Stellgröße (sbc)"|"Anzahl d. Zyklen"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)|"HS-Befehle (A3)"

#Weitere Bausteine
item|"Weitere Bausteine"|"Schwellwert mit Hysterese"|4|9025|0|3|"E1 Sw 1"|"E2 Sw 2"|"E3"|4|"A1 (>Sw2 Hyst Sw1) (sbc)"|"A2 (<Sw1 Hyst Sw2) (sbc)"|"A3 (>Sw2)"|"A4 (<Sw1)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"
item|"Weitere Bausteine"|"Remanent-Speicher"|4|9026|1|1|"E1 "|1|"A1 (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"
item|"Weitere Bausteine"|"Betriebstundenzähler"|4|9027|1|3|"E1"|"E2 Mw (Sek.)"|"E3 Reset"|1|"A1 Std. (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"
item|"Weitere Bausteine"|"Zählerbaustein"|4|9028|1|4|"E1 (+Zähler)"|"E2 (-Zähler)"|"E3 Reset"|"E4 Ein/Aus|1|"A1 Takte (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"
item|"Weitere Bausteine"|"Oszillator"|30|9029|0|3|"E1 Pw (Sek.)"|"E2 Zyklus (Sek.)"|"E3 Ein/Aus|3|"A1 (sbc)"|"A2 fallend (sbc)"|"A3 (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"
item|"Weitere Bausteine"|"Telegrammgenerator"|29|9030|0|2|"E1 Zyklus (Sek.)"|"E2 Ein/Aus|2|"A1"|"A2 neg"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Weitere Bausteine"|"Watchdog"|4|9031|0|3|"E1 Ü.-Zyklus (Sek.)"|"E2 Ein/Aus|"E3 Reset"|2|"A1 (sbc)"|"A2 neg (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A1 Neg)"
item|"Weitere Bausteine"|"Transfergatter"|4|9032|0|7|"E1"|"E2"|"Frei A"|"Frei B"|"Frei C"|"Frei D"|"Hauptfreigabe"|8|"A1 A1"|"A2 B1"|"A3 C1"|"A4 D1"|"A5 A2"|"A6 B2"|"A7 C2"|"A8 D2"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"|"HS-Befehle (A5)"|"HS-Befehle (A6)"|"HS-Befehle (A7)"|"HS-Befehle (A8)"

#Weitere Bausteine (V2.0)
item|"Weitere Bausteine"|"Störmeldung"|1|9048|0|4|"Störmeldung"|"Quittung"|"S. Blinken"|"L. Blinken"|2|"Akustischer Alarm"|"Optische Anzeige"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Weitere Bausteine"|"Rückwärtszähler"|4|9056|0|3|"E1 Signal"|"E2 Reset"|"E3 Startwert"|2|"A1 Alarm"|"A2 Zähler (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Weitere Bausteine"|"Flankendetektor"|4|9059|0|1|"E1"|2|"A1 Steigend"|"A2 Fallend"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Weitere Bausteine"|"1-Byte umw. 8 Bit"|4|9060|0|1|"E1 (1-Byte)"|8|"A1 Bit 1"|"A2 Bit 2"|"A3 Bit 3"|"A4 Bit 4"|"A5 Bit 5"|"A6 Bit 6"|"A7 Bit 7"|"A8 Bit 8"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"|"HS-Befehle (A4)"|"HS-Befehle (A5)"|"HS-Befehle (A6)"|"HS-Befehle (A7)"|"HS-Befehle (A8)"
item|"Weitere Bausteine"|"8-Bit umw. 1-Byte"|4|9083|0|8|"E1 Bit 1"|"E2 Bit 2"|"E3 Bit 3"|"E4 Bit 4"|"E5 Bit 5"|"E6 Bit 6"|"E7 Bit 7"|"E8 Bit 8"|2|"A1"|"A2 (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Weitere Bausteine"|"Pulsweite in %"|4|9072|0|1|"E1 Wert"|2|"A1 Pw in %"|"A2 Gültig"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Weitere Bausteine"|"Prozent in Pulsweite"|4|9086|0|3|"E1 Pw in %"|"E2 Pulsweite (Sek.)"|"E3 Ein/Aus|2|"A1 (sbc)"|"A2 fallend (sbc)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
item|"Weitere Bausteine"|"Treppenhauslicht-Funktion"|4|9077|0|5|"E1 Dauer (Sek.)"|"E2 Objekt"|"E3 Nachschaltbar (ja=1)"|"E4 Blinken (nach Dauer)"|"E5 Sperre (1=gesperrt)"|3|"A1"|"A2 (Blinken)"|"A3 (Licht)"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"|"HS-Befehle (A3)"
item|"Weitere Bausteine"|"Betriebsstundenzähler mit Restwert"|4|9074|1|4|"E1 Signal"|"E2 Mw (Sek.)"|"E3 Reset"|"E4 Sollwert"|3|"A1 Betriebsstd."|"A2 Restwert"|"A3 Alarm"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)|"HS-Befehle (A3)"
item|"Weitere Bausteine"|"RS-FlipFlop"|4|9089|0|2|"E1 Signal"|"E2 Reset"|2|"A1"|"A2 neg"|"HS-Befehle (A1)"|"HS-Befehle (A2)"
